## aaa peer-name

> 相手を拡張認証（Xauth）る場合の、相手のユーザ名とパスワードを設定します。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　拡張認証で使用する相手のユーザ名を"VPN-Peer1"、パスワードを"VPN-Peer1-pass"とする

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#aaa peer-name VPN-Peer1 password VPN-Peer1-pass

### コマンド書式

> aaa peer-name <ユーザ名> <パスワード>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ユーザ名 | 相手を拡張認証（Xauth）する場合の相手のユーザ名を設定します。 | - | 省略不可
> パスワード | 相手を拡張認証（Xauth）する場合の相手のパスワードを設定します。 | - | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 相手を拡張認証することはできません。

### 拡張認証とは？

> IPsecでは、電子証明書またはPre-shared keyでの認証のほかに、ユーザ名・パスワードの認証を行うことができ、これを拡張認証といいます。

### ワンポイント

> 自分が拡張認証される場合、自分のユーザ名・パスワードは、"aaa my-name"コマンドで設定します。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ