## caller check

> 着信時に対向をダイヤルチェックする／しないを設定します。

### 設定例１　着信時に対向をダイヤルチェックをする設定にします。

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)> caller check on

### コマンド形式

> caller check {on | off}
> no caller check

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> on | off | 着信時に対向をダイヤルチェックする／しないの設定。 |
> on | ダイヤルチェックする
> off | ダイヤルチェックしない
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 着信時に対向をダイヤルチェックしません。

## 設定モード

> MOBILEインターフェースモード

トップページへ