## query ip

> CAとの認証を行うためのLDAPサーバのIPアドレスを設定します。

### 設定例１　LDAPサーバのIPアドレスを192.168.100.2に設定する

> Router(config)#crypto ca identity Router(config-ca-identity)#query server 192.168.100.2

### コマンド書式

> query server <LDAPサーバのIPアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> LDAPサーバのIPアドレス | CAとの認証を行なうためのLDAPサーバのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

## 設定モード

> 電子証明書（自身のID）設定モード

トップページへ