## ikealive retry timer

> IKE KeepAliveのリトライ間隔を設定します。

### 設定例１　IKE KeepAliveのリトライ間隔を10秒に設定する

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)# ikealive retry timer 10

### コマンド書式

> ikealive retry timer <リトライ間隔>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> リトライ間隔 | IKE KeepAliveのリトライ間隔を設定します。 | 2〜60秒 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> リトライ間隔は20秒です。

## 設定モード

> IPsec各種設定モード

トップページへ