## vpn enable

> IPsec機能を使用したVPN通信を行う場合に設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　IPsec機能を使用する

> Router(config)#vpn enable

### コマンド書式

> vpn enable ［ewan { <1〜2>| all }］［mobile 1］

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | IPsec機能を使用するインタフェース名を指定します。 |
> ewan<1〜2>|all | 指定したewanのみ適用します。 allを選択した場合は、両方に適用します
> mobile<1〜1> | mobileに適用します。
> | 全てのインタフェースでIPsec機能を使用します。

### この設定を行わない場合

> VPN（IPsec）は使用できません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ