## snmp-server host

> SNMPマネージャを登録します。SNMPサーバの登録では、
> ・SNMPサーバのIPアドレス
> ・コミュニティ名
> ・SNMPのバージョン（V1 or V2c）
> ・送信するトラップの種類
> を指定します。

> SNMPマネージャは、8件まで登録することができます。

### 設定例１　SNMPサーバ（IPアドレス=10.0.0.1、コミュニティ名：publice、SNMPバージョンV2c、標準トラップのみ通知）を登録する

> Router(config)#snmp-server host 10.0.0.1 public v2c snmp

### コマンド書式

> snmp-server host <マネージャのIPアドレス> <コミュニティ名> [ v1 | v2c ] <トラップの種類>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> マネージャのIPアドレス | SNMPマネージャのIPアドレスを指定 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> コミュニティ名 | SNMPの通信を行なう際のコミュニティ名 | 32文字以内の文字列 | 省略不可
> v1 | v2c | SNMPのバージョンを指定 | v1：SNMPv1 v2c：SNMPv2（Community Based） | SNMPv1
> トラップの種類 | 標準トラップのみを送信するか、拡張トラップのみを送信するかを指定します | snmp（標準トラップ） もしくは config（拡張トラップ） | snmp-server enable traps の設定に従う

> 最大エントリ数：8エントリ

### この設定を行わない場合

> GET/SETは、snmp-server communityの設定に従います。
> トラップを送信することはできません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ