## pppoe service

> サービス名称を設定します。通常は設定の必要はありません。
> プロバイダより、サービス名を指定された場合のみ設定が必要です。

### 設定例１　サービス名称としてxxxxx.ne.jpを設定する

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#pppoe service xxxxx.ne.jp

### コマンド書式

> pppoe service <サービス名称>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 接続相手名称 | サービス名称を設定します。 | 20文字以内の文字列 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 設定なしとなります。

## 設定モード

> PPPoEインタフェース設定モード

トップページへ