## set weight

> BGP Weight値を指定します。
> この設定は、BGPピアのデフォルトの優先度の設定になります。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）のWeight値を65535（最優先）にする

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#set weight 65535 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#irouter bgp 100 Router(config-bgp)#neighbor 10.0.0.1 route-map map1 out

### コマンド書式

> set weight <weight値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> weight値 | BGPのWeight値にセットする値を設定します。 WEIGHT値の大きいBGPピアからの情報が優先されます。 | 0〜65535 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> weigth値を変更しません。

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ