## username

> ダイヤルアップ接続でインタフェースにmobileを選択した場合に、接続相手を認証する際に使用する認証用ユーザ名、パスワードを設定します。

### 設定例１　接続相手を認証する際に使用する、認証用ユーザ名、パスワードを設定します。

> Router(config)# username osaka password shiten

### コマンド形式

> username <username> password <password>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> <username> | ダイヤルアップ接続で接続相手を認証する際に使用する認証ユーザ名を設定します。 |  | 省略不可
> <password> | ダイヤルアップ接続で接続相手を認証する際に使用するパスワードを設定します。 |  | 省略不可

### この設定を行わない場合

> ダイヤルアップ接続で接続相手認証を行いません。

## コマンド形式

> 基本設定モード

トップページへ