# 鍵データ

> 鍵データ（Pre-shared Key）とは、VPNを行う際に使用する相手装置の認証方法です。
> この認証方式は予め接続先数分の認証用の共通鍵｢Pre-Shared Key｣をVPN装置に登録し、それらのPre-Shared Keyを使用して各々のVPN装置を認証する方式です。
> 鍵データは文字列もしくはバイナリで指定します。VPNピアと同じである必要があります。

## 鍵データ（PFS）の再生成

> SA確立時に、新しい鍵情報を指定するかどうかを選択します。新しい鍵情報を使用する方が、セキュリティは高いですが、鍵生成に時間がかかります。

## 関連コマンド

### key

> Pre-Shared Keyを設定する際は、keyコマンドを利用して設定します。

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#key ascii secretF120

トップページへ