# アクセス制御

> アクセス制御を行うことにより、インターネットなどの外部からの内部へのアクセスにおいて不正アクセスを拒否することができます。
> アクセス制御により、セキュリティー機能をもたせることができます。
> ファイアウォールの１つの方法です。
> FITELnet-F120では、アクセス制御機能により不正アクセスと判断した場合は、アクセスを拒否します。

## 関連コマンド

### remote-access limitation

> パスワードを指定回数以上間違えたときにはアクセス拒否する機能の、パスワード誤りを許可する回数を設定する際は、remote-access limitationコマンドを利用して設定します。

> Router(config)#remote-access limitation 2

### remote-access time

> パスワードを指定回数以上間違えたときにはアクセス拒否する機能の、アクセス制限時間を設定する際は、remote-access timeコマンドを利用して設定します。

> Router(config)#remote-access time 5

トップページへ