## neighbor <ip-address> transparent-as

> AS PATH 属性に自身の AS 番号を付加しないように設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）には、自身のAS番号をつけない

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 transparent-as

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> transparent-as

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 自身のAS番号がつけられます。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ