## encryption

> Phase1の暗号アルゴリズムを設定します。FITELnet-F120の暗号アルゴリズムには、DES（56bit DES-CBC）と、3DES（168bit DES）とAES（128、192、256ビット）があります。
> この設定は、SAを確立する相手と同じ設定である必要があります。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　Phase1の暗号化アルゴリズムを3DES方式とする

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#encryption 3des

### コマンド書式

> encryption <暗号化アルゴリズム>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 暗号化アルゴリズム | Phase1の暗号化アルゴリズムを指定します。 |
> des | DES方式
> 3des | 3DES方式
> aes 128 | AES128ビット
> aes 192 | AES192ビット
> aes 256 | AES256ビット
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> DES方式を使用します。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ