## pppoe account

> プロバイダから指定されたユーザID とパスワードを設定します。

### 設定例１　ユーザIDにf120@xxxxx.ne.jp, パスワードにf120passを設定する

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#pppoe account f100@xxxxx.ne.jp f100pass

### コマンド書式

> pppoe account <ユーザID> <パスワード>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ユーザID | プロバイダから指定された、ユーザID を設定します。 | 127文字以内の文字列 | 省略不可
> パスワード | プロバイダから指定された、パスワードを設定します。 | 32文字以内の文字列 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> プロバイダに接続することができません。

## 設定モード

> PPPoEインタフェース設定モード

トップページへ