## neighbor description

> BGPピアに名前や説明のための文字列を指定します。
> この設定は相手と同じでなければいけないという決まりはありません。わかりやすい名前を設定してください。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）の名称を"IP-VPN1"とする

> Router(config)# router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 description IP-VPN1

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> description <BGPピア名称>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> BGPピア名称 | BGPピアの名称を設定します。 | 80文字以内の文字列 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 設定なしとなります。BGPの経路制御に影響はありません。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ