## ip source-quench

> ICMPv4のSourceQuenchを受信した際に、TCPウィンドウ制御に反映するかどうかを設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　SourceQuenchを受信した場合、TCPウィンドウ制御に反映する

> Router(config)#ip source-quench enable

### コマンド書式

> ip source-quench {enable|disable}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> enable|disable | SourceQuenchを受信した際に、TCPウィンドウ制御に反映するかどうかを指定します。 enable…反映する disable…反映しない | enable disable | 省略不可

### この設定を行わない場合

> SourceQuenchを受信してもTCPウィンドウ制御に反映しません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ