## neighbor activate

> 指定したIPアドレスを持つBGPピアを有効とするかどうかを指定します。
> 有効とする場合は"enable"、無効とする場合は"disable"を指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）を有効とする

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 activate enable

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> activate { enable | disable }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> enable | disable | 指定しているBGPピアが有効か無効化を指定します。 |
> enable | 有効
> disable | 無効
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> BGPピアは有効になります。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ