## dhcp-client retries infinitely

> 本設定により、DHCPクライアント動作においてアドレスが取得できるまでアドレス取得動作を継続します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　アドレスが取得できるまで取得動作を継続する

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#dhcp-client retries infinitely

### コマンド書式

> dhcp-client retries infinitely

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> DHCPDISCOVERを2回リトライしてもDHCPOFFERが得られない場合、アドレス取得動作を打ち切ります。

## 設定モード

> EWANインタフェース設定モード

トップページへ