## set origin

> このRoute-MAPに該当した経路情報の ORIGIN 属性を設定します。

### 設定例１　BGPピア(10.0.0.1）には、ORIGIN属性として"EGP"を設定する（ルートマップ名：map1）

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#set origin egp Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)#neighbor 10.0.0.1 route-map map1 out

### コマンド書式

> set origin <ORIGIN属性>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ORIGIN属性 | BGPのORIGINアトリビュートにセットするORIGIN属性を指定します。 egp…EGPを設定する igp…ＩＧＰを設定する incomplete…INCOMPLETEを設定する | egp igp incomplete | 省略不可

### この設定を行わない場合

> ORIGIN属性を変更しません。

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ