## idtype-rsa

> RSA signatures認証の場合に、接続相手に認証してもらう自身のIDタイプを指定します。
> IDタイプには、distinguished-name（DN）、ドメイン名、電子メールアドレス、IPアドレスがあります。

> distinguished-name（DN）の場合は、peer-identity distinguished-nameで設定した内容、ドメイン名と電子メールアドレスの場合は、peer-identity hostで設定した内容、IPアドレスの場合は、peer-identity addressで設定した内容と接続相手の証明書に書かれている内容を比較して認証を行います。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　RSA signatures認証使用時のIDタイプに「email」を使用する

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#idtype-rsa email

### コマンド書式

> idtype-rsa <IDタイプ>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IDタイプ | RSA signatures認証に使用するIDタイプを指定します。 | dn domain email ip | 省略不可

### この設定を行わない場合

> ドメイン名をIDタイプとして接続相手に通知します。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ