## set community-additive

> BGP COMMUNITIES属性を設定します。set communityが、BGP COMMUNITIES属性の置換であるのに対し、set community-additiveは追加することができます。

### 設定例１　BGPピア(10.0.0.1）には、COMMUNITY属性として"no-advertise"を追加する（ルートマップ名：map1）

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#set community-addtive no-advertise Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)#neighbor 10.0.0.1 route-map map1 out

### コマンド書式

> set community-addtive <コミュニティ属性値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> コミュニティ属性値 | 追加するコミュニティ属性値を設定します。 local-AS…NO-EXPORT-SUBCONFEDコミュニティ no-advertise…NO-ADVERTISE属性 no-export …NO-EXPORT属性 A:B…コミュニティ値を設定 | local-AS no-advertise no-export A:B | 省略不可

### この設定を行わない場合

> コミュニティ属性を追加しません。

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ